**TECHNICKÝ LIST VÝROBKU – NÁSTĚNNÝ AKUSTICKÝ PANEL**

**Popis výrobku**Nástěnné panely patří k oblíbeným způsobům, jak moderně a elegantně dotvořit Váš interiér a propůjčit mu neobyčejný vzhled. Jsou instalovány nejen v domácím prostředím, ale i v obchodech, kancelářích, domácích kinech, přednáškových sálech a konferenčních místnostech. Panely se skládají z tenkých lamel obalených papírovou fólií a připevněných na filcu.

**Použití**Nástěnné akustické panely jsou určeny k instalaci na svislé stěny v interiéru. V některých případech je možné panely instalovat i na stropy interiérů. V těchto případech je nutné dbát zvýšené pozornosti a vždy k připevnění použít vruty o minimálním průměru 5 mm   
a délce 50 mm. Do stropní části se panely připevňují v místech samotného filcu, nikoliv do lišty.  
Hmoždinky a délky šroubů závisí na stavební skladbě stropu (OSB, sádrokarton, beton).

**Technické vlastnosti**

* lišta z MDF materiálu, obalená papírovou fólií (v různých dekorech)
* lišta připevněná na filc (PE)
* délka panelu 2600 mm, šíře panelu 420 mm
* celková tloušťka panelu 20 mm
* hmotnost panelu 6 kg/ks
* plocha krytí 1,092 m2

**Montáž**Postupujte podle instrukcí v přiloženém montážním návodu

**Údržba**Čistota a ošetření nástěnných panelů se provádí běžnými úklidovými prostředky za sucha (prachovka, vysavač).  
!!! Nepoužívejte žádné chemické přípravky !!!

**Vyrobeno v EU**